Łódź, dnia 03.01.2023 r.

**WYKONAWCY**

Nr sprawy: 1/NW/2022

**Dostawa sprzętu IT (2 części) w ramach projektu: „Nowy Wymiar” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**

**INFORMACJA**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), dalej zwaną „pzp”, zostały do Zamawiającego złożone wnioski[[1]](#footnote-1) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w jednostkach centralnych zestawu komputerowego, artykuł 2, 7, 9 żąda nowego, nieaktywowanego wcześniej systemu operacyjnego?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Tak, ma to być nowy, nieaktywowany wcześniej system operacyjny. Tym samym zamawiający dokonuje zmiany postanowień OPZ. Informacja o zmianie OPZ poniżej.

Pytanie nr 2

Zamawiający w komputerze przenośnym (artykuł 3) żąda 2 dysków, jeden SSD, jeden HDD. Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwoma dyskami SSD? Dysk SSD m.2 będzie zajmował mniej miejsca w obudowie, a przy urządzeniu z dedykowaną kartą graficzną zapewni to lepszy przepływ powietrza w celu chłodzenia podzespołów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

**Tak, zamawiający dopuszcza urządzenie z dwoma dyskami SSD pod warunkiem zachowania pojemności dysków.** Tym samym zamawiający dokonuje zmiany postanowień OPZ. Informacja o zmianie OPZ poniżej.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy urządzenia Firewall (artykuł 16) Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nieobsługujące standardu IEEE 802.3af - Power over Ethernet?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia nie wspierającego IEEE 802.3af - Power over Ethernet pod warunkiem dostarczenia wraz z firewall'em zasilacza zewnętrznego (power injector) pozwalającego na zasilanie urządzenia typu AccessPoint za pomocą PoE. Tym samym zamawiający dokonuje zmiany postanowień OPZ. Informacja o zmianie OPZ poniżej.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. zmienia SWZ w następujący sposób:

W SWZ :

Rozdział I pkt 13 otrzymuje brzmienie;

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.   
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

* 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: [https://miniportal.uzp.gov.pl](https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu, dostępnego pod adresem:<https://epuap.gov.pl/wps/portal>oraz poczty elektronicznej,
  2. Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu MiniPortalu [https://miniportal.uzp.gov.pl](https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu<https://epuap.gov.pl/wps/portal> (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez MiniPortal - *Formularze do komunikacji -> Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*),

Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem e-mail:  [szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl](mailto:szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl)

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu lub wiadomości,

* 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) lub oznaczeniem sprawy: 1/NW/2022
  2. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
  3. Adres skrzynki ePUAP: /ZSiPONT/SkrytkaESP
  4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „*Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” oraz do: „*Formularza do komunikacji*”,
  5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu MiniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „*Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” oraz

„*Formularza do komunikacji*” wynosi 150 MB,

* 1. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
  2. Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na MiniPortalu, klikając wcześniej opcję

„*Dla Wykonawców*” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Rozdział XIII pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1.Wykonawca jest związany złożoną ofertą 07.02.2023 **r.”**

Rozdział XV pkt. 3.1 przyjmuje brzmienie:

„3.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **09.01.2023 r., godz. 11:00** „

Rozdział XVI pkt 1 przyjmuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.01.2023 r, o godzinie 12:00**

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W części OPZ pod nazwą UWAGI OGÓLNE, pkt 8 przyjmuje brzmienie:

8. W przypadku komputerów stacjonarnych oraz laptopów Zamawiający wymaga nowego, nieaktywowanego wcześniej systemu operacyjnego.

Artykuł 3 (poz. 6,22,41)

W tabeli pozycja o nazwie „pamięć masowa” przyjmuje brzmienie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pamięć masowa** | Pamięć masowa typu SSD z interfejsem NVME M.2 min 500 GB oraz HDD o pojemności min 1TB (dwa odrębne dyski), **zamawiający dopuszcza urządzenie z dwoma dyskami SSD pod warunkiem zachowania pojemności dysków** |

Artykuł 16. (poz. 48) przyjmuje brzmienie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Artykułu** | **Firewall** |
| **Ilość** | 4 szt. |
| **Parametry - wymagania minimalne:** | |
| * Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW i konsolę * Szyfrowanie: DES - standard szyfrowania danych (min. 56-bit), 3DES - standard szyfrowania danych (min. 168-bit), AES – Advanced Encryption Standard * Obsługiwane protokoły VPN: IPSec, SSL Web VPN * Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, DynDNS - Dynamic Domain Name System, PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, IEEE 802.3af - Power over Ethernet. Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia nie wspierającego IEEE 802.3af - Power over Ethernet pod warunkiem dostarczenia wraz z firewall'em zasilacza zewnętrznego (power injector) pozwalającego na zasilanie urządzenia typu AccessPoint za pomocą PoE. * Obsługiwane protokoły routingu:    OSPF - Open Shortest Path First, RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 * Liczba kanałów IPSec VPN: 10 lub więcej * Liczba kanałów SSL VPN: 2 lub więcej * Wyposażenie standardowe: licencja min. 5 użytkowników, * Wbudowana pamięć SDRAM: 256 MB lub więcej * Wbudowana pamięć Flash: 64 MB lub więcej | |

Dodatkowo zamawiający informuje, że kwota na sfinansowanie zamówienia to:

Część 1 – 449.500,00 zł

Część 2 – 31.700,00 zł

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższej zmiany SWZ i odpowiedzi na pytania.**

Dyrektor

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi  
Sebastian Zaborowski

1. Zachowano oryginalną pisownię zapytań. [↑](#footnote-ref-1)